**INSTRUKCJA OBSŁUGI KAWIARKI**

 UWAGA! w pierwszej kolejności zapoznaj się niniejszą instrukcją. Kawiarki są przeznaczone do użytku domowego na kuchenkach gazowych, elektrycznych, ceramicznych (niektóre modele także na otycie indukcyjnej). Przed pierwszym użyciem należy umyć kawiarkę w gorącej wodzie i zaparzyć kawę „do wylania". Każdorazowo trzeba sprawdzić, czy kawiarka jest kompletna (z zaworem bezpieczeństwa, lejkiem, uszczelką i sitkiem) oraz czy wszystkie części znajdują się na właściwym miejscu (zob. rys. A).

**PARZENIE KAWY:**

• dolny zbiornik napełnić zimną wodą do wysokości zaworu bezpieczeństwa

• w dolnym zbiorniku umieścić lejek,

• lejek (sitko do kawy) napełnić mieloną kawą bez ubijania jej, usunąć kawę z brzegów pojemnika

• górną część kawiarki należy dokręcić do dolnej części dostatecznie mocno - podczas skręcania/rozkręcania **nie trzymać za uchwyt**

• kawiarkę należy postawić na źródle ciepła dostosowanym do średnicy kawiarki (płomień nie może wychodzić poza dno)

• kiedy górna część kawiarki napełni się kawą. Zmniejsz dopływ energii w końcowej fazie gotowania. Po około 3-5 minutach kawa będzie gotowa. (Czas jest orientacyjny przybliżony i może być różny w zależność od pojemności kafetiery)

• należy zdjąć urządzenie ze źródła ciepła,

• niewykorzystana w procesie parzenia kawy woda pozostaje w dolnym zbiorniku celowo, aby zapobiec jego przegrzaniu i ciemnieniu,

Pamiętaj, że na smak kawy ma wpływ nie tylko jej gatunek, ale również jakość wody.

**WSKAZANIA:**

• nie należy używać zbyt drobno zmielonej kawy,

• sugerujemy, aby kawiarkę, myć tylko w ciepłej wodzie - NIE MYĆ W ZMYWARCE,

• po każdym użyciu kawiarkę należy umyć, a po umyciu wszystkie części kawiarki należy dobrze wysuszyć, przed skręceniem co pozwoli na wydłużenie okresu używalności uszczelki kawiarki.

**OSTRZEŻENIA: WAŻNE \***

• nigdy nie należy używać kawiarki bez wody,

• nie należy zostawić kawiarki na źródle ciepła po zakończeniu procesu parzenia kawy.

• nie należy używać kawiarki do sporządzania kakao, herbaty, naparu z ziół, parzenia kawy rozpuszczalnej,

• po zaparzeniu kawy nie należy rozkręcać kawiarki i zanurzać w wodzie dopóki nie ostygnie,

• należy okresowo sprawdzać stan poszczególnych elementów, a w razie potrzeby uszkodzone części wymienić,

• do dolnego zbiornika należy wlewać tylko wodę.

• producent zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

**By zapewnić maksymalne bezpieczeństwo:**

• nie pozwól, by dzieci przebywały w pobliżu urządzenia („majstrowały" przy urządzeniu),

• plastikowe opakowanie kawiarki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**\* DYSTRYBUTOR NIE ODPOWIADA ZA WADY WYNIKŁE Z NIEWŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI KAWIARKI!**

**GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ MECHANICZNYCH.**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |